# Uitleg symbooldefinities kolkconfiguratiestrings

**1 2 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| K\_\_: kolk | KB\_: breed | K\_1: enkele tekenlengte |
|  | KS\_: smal | K\_4: viervoudige tekenlengte |
|  |  |  |
| O\_\_: (kolk)overgang | OR\_: recht | O\_1: smal-naar-breed, smal boven |
|  | OA\_: afgerond | O\_2: smal-naar-breed, smal midden |
|  | OS\_: schuin | O\_3: smal-naar-breed, smal onder |
|  |  | O\_4: breed-naar-smal, smal boven |
|  |  | O\_5: breed-naar-smal, smal midden |
|  |  | O\_6: breed-naar-smal, smal onder |
|  |  |  |
| D\_\_: deur | \_A\_: puntdeur | \_\_T: tegen de stroomrichting\* in gericht |
| H\_\_: stormdeur | \_B\_: puntdeur, dubbelkerend met pin | \_\_M: met de stroomrichting\* mee gericht |
|  | \_C\_: puntdeur, dubbelkerend enkelvoudig | \_\_O: ongericht, kerend in beide richtingen |
|  | \_D\_: draaideur bovensluitend |  |
|  | \_d\_: draaideur ondersluitend |  |
|  | \_E\_: hefdeur |  |
|  | \_F\_: handroldeur, bovensluitend |  |
|  | \_f\_: hangroldeur, ondersluitend |  |
|  | \_G\_: roldeur, bovensluitend |  |
|  | \_g\_: roldeur, ondersluitend |  |
|  | \_H\_: waaierdeur |  |
|  | \_I\_: segmentdeur |  |
|  |  |  |
| ST\_: stopstreep |  | StA: aan de stroomafwaartse zijde van deur |
|  |  | StO: aan de stroomopwaartse zijde van deur |
|  |  | StB: voor beide aangrenzende deuren |
|  |  |  |
| Af\_: Afsluitingsschot |  | AfB: brede kolk |
|  |  | AfS: smalle kolk |
|  |  |  |
| Br\_: brug of weg |  | BrV: vast |
|  |  | BrB: beweegbaar |
|  |  | BrW: weg over sluisdeur |
|  |  |  |
| Vng: vanginrichting |  |  |
|  |  |  |
| Vrw: vaarweg |  |  |